附件4：

多功能激光光电平台治疗仪要求参数及响应情况表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 序号 | 参数、功能、配置及服务要求 | 响应情况（正、负、无偏离） | 备注 |
| 多功能激光光电平台治疗仪 | 1 | 适应症：  适用于消除、镇痛、加速伤口愈合、痤疮的辅助。  可对疖、痈、带状疱疹、乳腺炎、软组织损伤等有消炎止痛作用；对溃疡、褥疮脱等有促进创面愈合的作用；对美白、淡斑、毛细血管扩张、脱敏、皮肤暗哑、松弛、面色暗黄等具有很好的疗效。 |  |  |
| 2 | 光源组成：大功率LED芯片点阵模块光源模块。 |  |  |
| 3 | 照射方式：连续照射。 |  |  |
| 4 | 输出波长范围：红光：630nm±10nm；蓝光：465nm±10nm；黄光590nm±10nm； |  |  |
| 5 | 有效辐照度档位调节：红光、蓝光、黄光均分6档可调。 |  |  |
| 6 | 治疗光头形状：超大的弧形治疗头，辐照治疗面积≥1100 cm2，蓝光、红光、黄光一键式切换不需更换治疗头。 |  |  |
| 7 | 治疗光头调整方式：智能电动升降系统，可500mm三维立体空间智能调控，使临床操作更方便、快捷，整机性能稳定、可靠。 |  |  |
| 8 | 时间范围: 1-60min；步距1min；误差±10%，一次定时完成后系统自动报警提示。 |  |  |
| 9 | 显示方式：人机界面（8寸彩色触摸屏）系统。 |  |  |
| 10 | 输入功率：300VA。 |  |  |
|  | 11 | 熔断器规格：2A。 |  |  |
|  | 12 | 安全分类：Ⅰ类B型。 |  |  |
|  | 13 | 电 源：AC220V/50Hz |  |  |
|  | 14 | 操作系统：.独立研发的软件专利，内置配有参数修正功能，升级端口等功能。 |  |  |